|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n риски | Кол-во шайб | m, кг | a, м/с/c | ε, рад/c/c | M, Н\*м |
| 1 | 1 | 0,266 | 0,06 | 2,72 | 0,06 |
| 1 | 2 | 0,486 | 0,09 | 4,00 | 0,11 |
| 1 | 3 | 0,706 | 0,14 | 6,25 | 0,16 |
| 1 | 4 | 0,926 | 0,18 | 7,64 | 0,20 |
| 2 | 1 | 0,266 | 0,04 | 1,88 | 0,06 |
| 2 | 2 | 0,486 | 0,07 | 3,06 | 0,11 |
| 2 | 3 | 0,706 | 0,11 | 4,89 | 0,16 |
| 2 | 4 | 0,926 | 0,13 | 5,57 | 0,21 |
| 3 | 1 | 0,266 | 0,03 | 1,20 | 0,06 |
| 3 | 2 | 0,486 | 0,06 | 2,46 | 0,11 |
| 3 | 3 | 0,706 | 0,08 | 3,32 | 0,16 |
| 3 | 4 | 0,926 | 0,12 | 5,09 | 0,21 |
| 4 | 1 | 0,266 | 0,02 | 0,98 | 0,06 |
| 4 | 2 | 0,486 | 0,04 | 1,64 | 0,11 |
| 4 | 3 | 0,706 | 0,07 | 2,91 | 0,16 |
| 4 | 4 | 0,926 | 0,08 | 3,67 | 0,21 |
| 5 | 1 | 0,266 | 0,02 | 0,73 | 0,06 |
| 5 | 2 | 0,486 | 0,03 | 1,29 | 0,11 |
| 5 | 3 | 0,706 | 0,05 | 2,18 | 0,16 |
| 5 | 4 | 0,926 | 0,06 | 2,61 | 0,21 |
| 6 | 1 | 0,266 | 0,01 | 0,60 | 0,06 |
| 6 | 2 | 0,486 | 0,03 | 1,15 | 0,11 |
| 6 | 3 | 0,706 | 0,04 | 1,59 | 0,16 |
| 6 | 4 | 0,926 | 0,05 | 2,04 | 0,21 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| риска | R | R2 | I |
| 1 | 0,08 | 0,0062 | 0,027 |
| 2 | 0,1 | 0,0107 | 0,037 |
| 3 | 0,13 | 0,0165 | 0,04 |
| 4 | 0,15 | 0,0236 | 0,06 |
| 5 | 0,18 | 0,0319 | 0,08 |
| 6 | 0,20 | 0,0414 | 0,1 |